**用戶用水設備內線工程檢驗紀錄表**

表3-1

 **□現場改善通知單** **□合格紀錄表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 填表日期： 年 月 日 轄區：( ) 區營業分處審圖文號： 年 月 日水技字第 號 建照號碼： 建字第 號 |
| 檢驗編號 | 申請人 | 報驗日期 | 檢（複）驗日期 | 總(專用) (直接)表 | 分表 公共分表 |
|  |  | 年 月 日 |  年 月 日 | 口徑 |  | 口徑 |  |
| 表數 |  | 表數 |  |
| 裝設地址 | 臺（新）北 市 區 路（街） 段 巷 弄 號之 樓之 |
| 總(專用) (直接) 表 表 位 | □合格　□位置不符 □持壓閥未裝 □吊箱位未裝 □未設置排水管 □影響抄表 □表箱位未裝 □太淺 □太深 □50口徑以上大表無遠隔傳輸管 □空間不足 □口徑不符　　　□逆止閥未裝 □未附照片　  |
| 分表表位 | □合格 □與設計圖數量、口徑、方向、位置、順序不符 □未設抄表台 □施工未完成 □分表由令組未完成 □未依規定標示門牌樓別及圖面代號 □未附照片 |
| 分表後用水設備 | □合格　□未完工部分：  □用水設備數量、位置、材質等不符　 □未附照片 |
|  | 蓄水池 | □合格 □容量不符 □孔蓋緣未加高 □孔蓋未裝設鎖扣　□消防水池進水方式不符 □未設爬梯 □過牆管未填縫 □位置或材質不符 □未與接觸地層基礎分開 　 □堆放污物雜物　□未裝設開關、浮球閥或定水位 □未設持壓閥　 □未清洗 □未設集水坑　 □未隔離45cm以上 □水池上方有污水管通過　 □未粉光　 □孔蓋不密閉 □人孔上方空間不足60cm □未設不鏽鋼牌標示 □溢排管材質或管徑不符 □通氣管材質或管徑不符　 □未設溢排或通氣管  □未設防蟲網 □未設開關 □未設倒U型彎管 □未附照片  |
|  | 水塔 | □合格 □容量不符 □孔蓋緣未加高 □孔蓋未裝設鎖扣 □消防水塔進水方式不符 □未設爬梯 □過牆管未填縫 □位置或材質不符 □池底未與結構物分離 　 □堆放污物雜物　□未完工 □孔蓋不密閉 □未設不鏽鋼牌標示 　 □未清洗 □未設集水坑 □未粉光 □人孔上方空間不足60cm □溢排管材質或管徑不符 □通氣管材質或管徑不符　 □未設溢排或通氣管  □未設防蟲網 □未設開關 □未設倒U型彎管 □未附照片 |
| 配管 | 受水管 | □合格 □未完工　 □未固定　□管材不符（□直管、接頭）　□管徑不符　　 □閥類未依圖裝置 □進排氣閥未裝 □漏水 □未附照片 |
| 揚水管 | □合格 □未完工 □未固定　□管材不符（□直管、接頭）　□管徑不符　　 □閥類未依圖裝置　 □漏水 □未附照片 |
| 集水幹管 | □合格 □未完工 □未固定　□管材不符（□直管、接頭）　□管徑不符　 □閥類未依圖裝置 □漏水　 □未附照片  |
| 下水管 | □合格 □未完工 □未固定　□管材不符（□直管、接頭）　□管徑不符　 □閥類未依圖裝置　 □漏水 □未附照片 |
|  | 減壓閥 | □合格　□位置不符 □未附照片　□檢修孔未設　□未依圖裝設配件　 □未附照片  |
|  | 水錘吸收器 | □合格 □未完工　 □口徑不符 □未固定 □未附照片　□裝置方向錯誤 □未附照片 |
|  | 緩衝逆止閥 | □合格 □未完工 □口徑不符　□非緩衝逆止閥　□裝設位置不符 □未附照片 |
| 現場試水 | □合格 □不合格 □管線錯接  |
| 游 泳 池 | □合格 □平衡池、連通管位置口徑不符合 □平衡池未設 □未附照片 |
| 審核承裝商試壓告 | □合格 □不合格 　 □未附照片  |
| 其他備註 |  | 檢驗不合格累計 （ ）次 |
| 現場配合人員 |  | 檢查者簽章 |  | 股長簽章 |  | 主管 |  |

申請承商收執1份，本處留存1份，分處留存1份 　　　 105年12月修訂

1.檢驗不合格案件，申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。

2.打Ｖ不合格項目請改善後辦理複驗

3.申訴電話:自來水事業處技術科8733-5802