表3-8檢驗數量統計表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受水管 | 口徑（mm） |  |  |
| 數量（支） |  |  |
| 地下消防水池  受水管 | 口徑（mm） |  |  |
| 數量（支） |  |  |
| 揚水管 | 口徑（mm） |  |  |
| 數量（支） |  |  |
| 主下水管 | 口徑（mm） |  |  |
| 數量（支） |  |  |
| 分戶下水管 | 數量（支） |  |  |
| 口徑（mm） |  |  |
| 分歧管 | 數量（支） |  |  |
| 口徑（mm） |  |  |

說明：

1. 主下水管：由水塔引出之下水管，雙水塔以上連通後成1支者，數量以1支計；雙水塔以上連通後成2支下水管者，數量以2支計，餘類推，均以連通後之下水管口徑計價。
2. 分戶下水管：由主下水管分送至各戶之下水管，含公共下水管。
3. 分歧管：由分戶下水管分歧出之水管，包含綠化水栓分歧、消防補充水箱分歧、樓中樓分岐、公共下水管各樓層分歧等。
4. 免計檢驗費管：每1主下水管系統中，最大口徑分戶下水管1支免計檢驗費。
5. 飯店及宿舍之特殊隔間型態者，每一單元依口徑計為分岐管1支。
6. 大面積樓層商場、廠辦等非住宅型式者，同一樓層口徑40mm以上之分岐管均分別計價檢驗費。
7. 雙水池、水塔以上進水管，每一進水管計分歧管1支。

109年11月修編