教育網絡維運各校配合事項(附件2)

附件2

有關102年教育部統合視導項目，說明如下:

(一)縣市所屬學校網站首頁及DNS需具備支援IPV6通訊協定。

(二)縣市所屬學校無線網路SSID命名需有統一命名規則，方便漫遊使用者識別。

(三)縣市所屬學校無線網路基地台若有支援IPV6功能，需提供無線IPV6網路環境。

(四)完成縣市所屬學校無線網路漫遊，且需建置無線網路接取點運作情形偵測管理系統。

上揭項目請各校務必配合辦理，並於**102年9月30日星期一**前完成建置，DNS

主機設定及無線網路基地台名稱(SSID Name)命名規則請各校依附件2辦理。

DNS主機設定及無線網路基地臺名稱(SSID Name)命名規則(附件2-1)

附件2-1

|  |
| --- |
| DNS主機設定 |
| (一)學校第一臺DNS之IPV6 Address請設學校分配到之IPV6 Address之第一個IP。例如學校分配到之IPV6網段為 2001:288:1201::/48，則第一臺DNS的IPv6 Address請設為 2001:288:1201::1/64 。(二) 教育網路中心預設學校DNS之IPV6位址均為學校網段的第一個Address，學校DNS之IPV6 Address如有異動，或有多臺DNS，請將資料(包括DNS之名稱、IP位址等資料)告知教育網路中心，以保持授權資料之正確性，使DNS查詢機制能正常運作。(三) 有關IPV6相關設定資料可至http://web.tp.edu.tw/docc/doc.html IPV6專區下載。各校若有相關IPV6設定問題可洽教育網路中心駐點工程師:黃玉菁、廖益宏，聯絡電話:27223004。 |
| 無線網路基地臺名稱(SSID Name)名稱命名規則 |
| (一)無線網路基地臺名稱(SSID Name)名稱命名請以各校網堿名稱命名，SSID: 各校網域名稱 或 SSID:各校網域名稱+自定名稱例如:臺北市立士林高級商業職學校首頁為 [http://www.slhs.tp.edu.tw](http://www.slhs.tp.edu.twSSID)[SSID](http://www.slhs.tp.edu.twSSID)名稱: slhs 或 SSID: slhs01(二)所屬學校內，無線網路基地臺若有支援IPV6功能，請各校於102年9月30日前完成建置無線IPV6網路環境。無線網路基地臺名稱(SSID Name)命名規則問題可洽臺北市教育局資訊教育科陳崇之、王薪惟、曾應鴻，聯絡電話:27331838分機32。 |